1 R0 ，R1 ，R2 ，R3 寄存器分别存入数据1AH,3EH,B6H,C7H

2 把R1和R3里面的数据分别读出到AEN,WEN寄存器。