1参考P33，地址11写入MAR，数据AAH写入EM[11]，写出操作过程。

2分别把0AH和0AH\*2存入存储器EM[00]和EM[01]中，写出操作过程。