1 1AH、C3H、6DH分别送入地址寄存器、堆栈寄存器、输出寄存器，地址寄存器的值能够通过地址总线并在L0-L7端显示（上传显示图片），写出操作过程。

2已知堆栈寄存器有值3EH，计算12H/2+（ST寄存器），结果输出到OUT寄存器。